# Zbiornik retencyjny i nowe nawierzchnie ulic na Strzeszynie

Zbiornik retencyjny w rejonie ulic Krajeneckiej i Grajewskiej będzie bardziej wydajny dzięki inwestycji, która obejmuje poszerzenie go wraz z przebudową okolicznego systemu kanalizacji deszczowej. Wkrótce rozpocznie się budowa kanału deszczowego na ul. Biskupińskiej, dlatego konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka tej ulicy. Zmiana obowiązywać będzie od środy, 24 czerwca. Z kolei od poniedziałku, 22 czerwca, ruszą prace, dzięki którym kilka ulic zyska nowe nawierzchnie.

Zamknięcie ul. Biskupińskiej jest przewidziane na odcinku od ul. Krajeneckiej do ul. Lirycznej. Objazd wyznaczony zostanie ulicami Wańkowicza, Puszkina i Literacką (umożliwienie ruchu dwukierunkowego). Pojazdy o masie powyżej 3,5 ton będą musiały jechać ulicami Koszalińską, Golęcińską, Podolańską, Druskienicką i Strzeszyńską w stronę Suchego Lasu, a w odwrotnym kierunku ulicami Strzeszyńską, Lutycką i Koszalińską. Zachowany zostanie dojazd do posesji przy zamkniętym odcinku.

Konieczne będą również zmiany tras autobusów komunikacji miejskiej. Z informacjami na ten temat można zapoznać się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

W dalszym ciągu nieprzejezdny pozostanie odcinek ul. Krajeneckiej przy zbiorniku - od ul. Biskupińskiej do ul. Grajewskiej. Należy zachować ostrożność w rejonie robót i stosować się do obowiązującego oznakowania.

- Wyłączenie z ruchu ul. Biskupińskiej umożliwi realizację prac ziemnych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby dalszego odwodnienia ulic Lirycznej, Waśniowskiej i Literackiej. Docelowo woda zbierana w nowym kanale pod ul. Biskupińską będzie trafiać do zbiornika retencyjnego przy ul. Krajeneckiej. W ostatnim czasie wykonawca zakończył tam prace ziemne związane z poszerzeniem zbiornika. Dzięki zwiększeniu pojemności będzie mógł przyjmować więcej wód opadowych i roztopowych z istniejących i projektowanych ulic na terenie rozbudowującego się Strzeszyna - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich..

Do tej pory wykonawca zajmował się też rozbiórką nawierzchni ul. Krajeneckiej, a w kolejnych dniach planuje odtworzenie nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu przy zbiorniku. W najbliższym czasie przewidziane jest zakończenie prac przy wylocie rurociągu tłocznego oraz kontynuacja robót w zakresie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Nowa pojemność zbiornika retencyjnego przy ul. Krajeneckiej to ponad 7 tys. metrów sześciennych. Rozbudowa obejmuje również montaż urządzeń podczyszczających i pompowni wód opadowych wraz z rurociągiem tłocznym.

Po realizacji koniecznych prac na ul. Krajeneckiej, Biskupińskiej i w obrębie zbiornika retencyjnego, wykonawca przystąpi do robót na kolejnych ulicach. W następnych etapach przewidziana jest bowiem budowa ul. Emilii Waśniowskiej na odcinku od ul. Literackiej do ul. Lirycznej oraz ul. Lirycznej od ul. Biskupińskiej do ul. Waśniowskiej. Planowana jest też budowa ul. Literackiej od ronda Czapskiego do ul. Biskupińskiej.

#### Prace drogowe na kolejnych osiedlowych ulicach

Również na Strzeszynie rusza inwestycja, dzięki której ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego zyskają nową nawierzchnię i infrastrukturę podziemną, a ul. Jacka Kaczmarskiego - kanalizację deszczową. Ze względu na rozpoczynające się prace od poniedziałku, 22 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu.

W pierwszym etapie inwestycji wyłączona z ruchu zostanie ul. Grochowiaka na całej długości, przy czym zachowany zostanie dojazd do posesji. Częściowo wygrodzona będzierównież droga dla rowerów na Al. Edwarda Stachury na wysokości ul. Grochowiaka. Równolegle wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Kisielewskiego, która zakłada całkowite jej zamknięcie z dopuszczeniem dojazdu do przyległych posesji. Objazd dla pozostałych pojazdów poprowadzony zostanie ulicami: Kaczmarskiego, Herlinga-Grudzińskiego oraz Miłosza.

Wykonawca prosi również kierowców, by nie parkowali pojazdów w pasie drogowym ulic Kisielewskiego, Kaczmarskiego i Grochowiaka ze względu na konieczne tam prace.

Roboty rozpoczną się od budowy kanału deszczowego na ul. Kisielewskiego i ul. Grochowiaka. Docelowo na ul. Kisielewskiego przewidziana jest budowa jezdni z kostki, chodników oraz zjazdów do posesji. Obecnie jest tam nawierzchnia umocniona jedynie destruktem. Planowane jest też stworzenie nowego systemu kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego typu LED oraz kanału technologicznego. Podobny zakres robót przewidziany jest na ul. Grochowiaka. W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnie, chodniki i zjazdy, uwzględniono również budowę systemu kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Z kolei na ul. Kaczmarskiego planowana jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni.

W rejonie prac należy zwracać uwagę na oznakowanie i zachować ostrożność.

PIM