# Zmiany w organizacji ruchu na Radojewie

W czwartek, 3 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni jezdni ulicy Radojewo na odcinku od ul. Arnikowej do przystanku autobusowego Imbirowa.

Od 23 czerwca organizacja ruchu zmienia się w związku z budową kanalizacji deszczowej, prowadzoną w ramach rozbudowy skrzyżowania ulic Lubczykowej, Naramowickiej, Łopianowej i Radojewo.

Realizacja zaplanowanego zakresu robót wymaga wprowadzenia ruchu wahadłowego, sterowanego sygnalizacją świetlną, na krótkim, ok. 100-metrowym odcinku ul. Naramowickiej, na istniejącym nasypie przed skrzyżowaniem z ul. Lubczykową.

W rejonie skrzyżowania, na które wjazd od ul. Łopianowej będzie również zawężony, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wszyscy uczestnicy ruchu powinni zachować szczególną ostrożność oraz stosować się do bieżącego oznakowania. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę skrzyżowania. Powstanie nowa sygnalizacja świetlna, a na wlotach ulicy Naramowickiej zostaną wyznaczone pasy dla pojazdów skręcających w lewo - w ulice Lubczykową i Łopianową. Przewidziano również budowę chodników, odcinka drogi rowerowej oraz modernizację zjazdów.

W ramach prac wykonany zostanie także nasyp drogowy, nowe oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa.

Remont ulicy Radojewo

W czwartek, 3 lipca rozpoczął się remont nawierzchni jezdni ulicy Radojewo na odcinku od ulicy Arnikowej do przystanku autobusowego Imbirowa.

Prace zostały zaplanowane na okres wakacyjny ze względu na mniejszy ruch pojazdów i rzadsze kursowanie komunikacji autobusowej. Będą polegać na frezowaniu zniszczonej nawierzchni jezdni i ułożeniu nowych warstw masy bitumicznej: wiążącej i ścieralnej na odcinku około 1,2 kilometra.

W pierwszej kolejności zostanie wyłączony z ruchu pas w kierunku Biedruska, na odcinku od ul. Podbiałowej do przystanku autobusowego Imbirowa. Następnie prace przeniosą się na pas wjazdowy do miasta. Na czas robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. W godzinach 7:30 - 16:00 będzie sterowany ręcznie.

Następnie remont będzie prowadzony na odcinku pomiędzy ulicami Podbiałową i Piołunową, którymi będzie wytyczony tymczasowy objazd.W kolejnych etapach wymiana nawierzchni będzie odbywać się na odcinkach pomiędzy ulicami Piołunową i Halszki oraz Halszki i Arnikową. Podczas prac ponownie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. W godzinach 7:30 - 16:00 będzie sterowany ręcznie.

Prace zaplanowane są do 6 sierpnia. Koszt remontu wyniesie ponad 1,9 miliona złotych.

PIM, ZDM