# Na Łacinie powstaje zbiornik retencyjny

Trwa budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie, między ulicami Niemena i Sobczaka. Jego zadaniem będzie odciążenie kanalizacji deszczowej, której efektywność przy bardziej intensywnych opadach bywa niewystarczająca. Nowy obiekt hydrologiczny będzie w stanie pomieścić blisko 2 miliony litrów wody.

- Wykonawca przystępuje właśnie do budowy przesłony przeciwfiltracyjnej, która sprawi, że zbiornik będzie szczelny, dzięki czemu trafi do niego wyłącznie woda z kanalizacji deszczowej i nie będą przedostawały się do niego wody gruntowe. Po tych pracach będzie możliwe dalsze pogłębianie terenu pod obiekt - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Równolegle na wyższych poziomach obrzeży przyszłego zbiornika, powstają pierwsze chodniki, a także droga dojazdowa, która w przyszłości będzie niezbędna do prowadzenia prac konserwacyjnych.

Wody opadowe zgromadzone w zbiorniku, w którym zostanie posadzonych 860 roślin, będą odprowadzane systemem istniejących kanałów do Warty. Posłużą również do podlewania zieleni, której nasadzenia zaplanowano w powstającej wokół obiektu strefie rekreacyjnej. Pojawi się 90 drzew, ponad 10 tys. krzewów, liczne byliny i trawy ozdobne. Zostaną zbudowane dwa ciągi pieszo-rowerowe o różnorodnej nawierzchni, a także plac zabaw dla dzieci. Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, barierki i stojaki rowerowe.

PIM