# Kolejne zmiany w rejonie mostu Chrobrego

Trwają prace przygotowawcze do rozbiórki i budowy na nowo mostu Bolesława Chrobrego. W najbliższych dniach wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu, tym razem dotyczyć będą ul. Wyszyńskiego.

Obecnie dobiega końca budowa przewiązek na ul. Estkowskiego, czyli przejazdów przez torowisko. W piątek, 7 listopada, przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, przywrócony zostanie ruch na obu pasach ul. Estkowskiego. Przejazd dwoma pasami w każdym kierunku możliwy będzie na czas długiego weekendu.

Kolejna zmiana wprowadzona zostanie w środę, 12 listopada, po porannym szczycie komunikacyjnym. Przewidziana jest po wschodniej stronie mostu Chrobrego, czyli na ul. Wyszyńskiego. Od tego dnia przy moście Mieszka I, mniej więcej na wysokości ul. Zagórze, zajęte zostaną wewnętrzne pasy ruchu, przylegające do torowiska tramwajowego. Oznacza to, że na odcinku kilkudziesięciu metrów przejazd zostanie zawężony do jednego pasa w każdym kierunku - ruch będzie odbywał się wyłącznie po zewnętrznych pasach. Wprowadzona zmiana umożliwi budowę przewiązki podobnej do tej na ul. Estkowskiego.

W trakcie zasadniczych robót budowlanych przejazd mostem Chrobrego będzie możliwy jedną nitką mostu, do czego będą służyły właśnie przewiązki na ul. Estkowskiego i Wyszyńskiego. Jadący od ronda Śródka w stronę centrum przejadą na jezdnię południową tuż za mostem Mieszka I, a wrócą na północną stronę na ul. Estkowskiego. Zmiana polegająca na przełożeniu całego ruchu na nitkę południową, z wykorzystaniem wspomnianych przewiązek, planowana jest na grudzień. Dokładny termin będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Po rozbiórce i budowie na nowo części północnej to ona przejmie cały ruch w obu kierunkach, a wykonawca analogicznie przystąpi do rozbiórki i budowy na nowo części południowej.

Mostem Chrobrego nie kursują tramwaje. Rozpoczęła się już rozbiórka torowiska tramwajowego, trwają też prace związane z gazociągiem i siecią elektroenergetyczną.

Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie.

PIM