# Zmiana w organizacji ruchu między rondami Starołęka i Żegrze

W nocy z 29 na 30 grudnia wprowadzono zmianę w organizacji ruchu na ul. Hetmańskiej, nad ul. Wagrowską. Polega ona na przełożeniu ruchu samochodowego z wiaduktu południowego na północny. Umożliwi to realizację ostatnich prac związanych ze wzmocnieniem belek wiaduktu południowego.

Dla kierowców zmiana oznacza, że wyłączona z ruchu została jezdnia południowa ul. Hetmańskiej, a przejazd po jednym pasie w obu kierunkach możliwy jest północną częścią, czyli od strony os. Armii Krajowej. Poruszający się ul. Hetmańską w stronę ronda Żegrze przemieszczą się na drugą jezdnię przewiązkami, czyli tymczasowymi przejazdami przez torowisko tramwajowe znajdującymi się po obu stronach wiaduktu. W dalszym ciągu należy zachować szczególną ostrożność przy pokonywaniu torowiska, bezwzględnie ustępować tramwajom i zwracać uwagę na oznakowanie. Ze względów bezpieczeństwa w rejonie prac nadal będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km na godz. Dalej wyłączona z ruchu samochodowego będzie ul. Wagrowska bezpośrednio pod wiaduktem, ciąg pieszo-rowerowy pozostanie zachowany.

Do tej pory wyremontowano podpory obu części wiaduktu nad ul. Wagrowską. Zrealizowane zostały też prace dotyczące dylatacji wraz z odtworzeniem nawierzchni. Podczas robót związanych z podporami ujawniono korozję belek konstrukcyjnych, stąd konieczność ich wzmocnienia. Prace dotyczące nitki północnej zostały już zrealizowane, do wykonania pozostały analogiczne pod częścią południową (która z tego powodu będzie wyłączona z ruchu). Działania zostały podzielone na etapy, co pozwala na utrzymanie przejazdu w obu kierunkach między rondami Starołęka i Żegrze.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na luty, o dokładnym terminie będziemy informować.

PIM