# Nowa inwestycja na Strzeszynie

Rozpoczynają się prace nad powiększeniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Krajeneckiej i Grajewskiej wraz z dostosowaniem systemu kanalizacji deszczowej. W kolejnym etapie planowana jest budowa odcinków ulic Waśniowskiej, Lirycznej i Literackiej. W pierwszej fazie robót konieczne jest wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Krajeneckiej - wprowadzenie zmian planowane jest na wtorek, 3 marca.

Zamknięcie ul. Krajeneckiej przewidziane jest na odcinku między ulicami Biskupińską i Grajewską, przy czym zachowany zostanie dojazd do budynków przy ul. Krajeneckiej nr 55 i 65. Objazd wyłączonego z ruchu odcinka pozostanie możliwy ulicami Biskupińską, Rzeszowską i pozostałą częścią ul. Krajeneckiej (w obu kierunkach). Nie będzie możliwości parkowania na zamkniętym odcinku jezdni.

Dojście do pobliskiego przedszkola nr 121 będzie możliwe od ul. Biskupińskiej. Zachowany zostanie tam chodnik przy placówce, natomiast niedostępny będzie ten po drugiej stronie ul. Krajeneckiej. W kolejnych etapach konieczne będzie wyłączenie trasy dla pieszych wzdłuż przedszkola, a ich ruch zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy.

W rejonie prac należy zachować ostrożność i stosować się do obowiązującego oznakowania.

#### Retencja i wygodne ulice

Wprowadzenie zmian umożliwi realizację inwestycji dotyczącej ul. Krajeneckiej oraz zbiornika, który zwiększy swoją pojemność i będzie mógł przyjmować więcej wód opadowych i roztopowych. W ten sposób zostanie dostosowany do odbioru wód z projektowanych i przyległych ulic na terenie rozbudowującego się Strzeszyna. Planowana pojemność zbiornika retencyjnego przy ul. Krajeneckiej to 7370 m sześc. W ramach rozbudowy przewiduje się montaż urządzeń podczyszczających i pompowni wód opadowych wraz z rurociągiem tłocznym. W planach jest też plac do obsługi niezbędnych urządzeń i droga dojazdowa.

Ul. Krajenecka zyska kanalizację deszczową, nową nawierzchnię, a chodniki po obu jej stronach zostaną przebudowane. Planowana jest też budowa kanału technologicznego i oświetlenia drogowego. Na tym etapie inwestycji przewidziana jest również budowa kanału deszczowego na sąsiedniej ul. Biskupińskiej - na odcinku pomiędzy ulicami Liryczną i Krajenecką - by deszczówka mogła trafiać do zbiornika retencyjnego.

Drugi etap inwestycji ze względów technologicznych rozpocznie się po realizacji koniecznych prac na ul. Krajeneckiej, Biskupińskiej i w obrębie zbiornika retencyjnego.

W zakres kolejnego etapu wchodzi budowa ul. Emilii Waśniowskiej na odcinku między ulicami Literacką a Liryczną oraz ul. Lirycznej od ul. Biskupińskiej do ul. Waśniowskiej. To drogi gruntowe, prowadzące do osiedli domów jednorodzinnych. W ramach zadania zyskają one nową nawierzchnię i chodniki. Przeprowadzone zostaną też prace związane ze zjazdami do posesji, kanałem deszczowym, ] technologicznym i oświetleniem.

Miasto zdecydowało się także skorzystać z prawa opcji zawartego w ogłoszeniu przetargowym, które daje możliwość budowy ul. Literackiej od ronda Czapskiego do ul. Biskupińskiej. W zakres zadania wchodzi budowa drogi dla pieszych i rowerzystów, kanału deszczowego i technologicznego, oświetlenia oraz nasadzenia zieleni. Aktualnie trwa procedura zmierzająca do powierzenia prac na ul. Literackiej wykonawcy całej inwestycji. Budowa planowana jest w czasie drugiego etapu, obejmującego ul. Waśniowskiej i Liryczną.

Zakończenie robót planowane jest na połowę 2027 r.

PIM