# Rondo Rataje - nasadzenia kompensacyjne

W miejsce wyciętych około 100 drzew w okolicach przebudowywanego ronda Rataje zostanie zasadzonych około 120 nowych. Posadzenie ich więcej nie jest możliwe, gdyż - takie nie przewidują tego zapisy w decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. W okolicach ronda nie ma też miejsca na zasadzenie większej liczby drzew.

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski odpowiedział na interpelację radnego Andrzeja Rataja, który zaproponował zasadzenie 1000 nowych drzew w miejsce wyciętych 100, które rosły w rejonie ronda Rataje. Pisaliśmy o tym w artykule 1000 w miejsce 100.

Jak wyjaśnił wiceprezydent, w wydanej przed rozpoczęciem inwestycji decyzji środowiskowej podana została liczba drzew, które mają zostać posadzone w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Wskazane miejsca tych nasadzeń uwzględniają obszar inwestycji, który jednak jest ograniczony przez rozbudowę układu drogowego, budowę ścieżek rowerowych, chodników oraz dodatkowych pasów ruchu, a także typ bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji, szczególnie na terenie Osiedla Piastowskiego oraz dworca autobusowego Rataje, a także na terenie Górnego Tarasu Rataj (rejon ulicy Piaśnickiej oraz teren osiedli Lecha i Czecha).

Zgodnie ze wskazaniami z decyzji środowiskowej przewidziane są nasadzenia kompensacyjne, które obejmują: 34 drzew oraz 2354 krzewów w granicach projektowanych pasów drogowych ulic objętych inwestycją, 35 drzew w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji - na terenie os. Piastowskiego oraz dworca autobusowego Rataje, 30 drzew w rejonie inwestycji - na terenie Górnego Tarasu Rataj (rejon ul. Piaśnickiej oraz os. Lecha i Czecha) oraz do 20 drzew na terenie parku nad Wartą, w ramach rezerwy terenowej.

Mariusz Wiśniewski wyjaśnił, że sadzenie drzew w obszarze silnie zurbanizowanym jest utrudnione i ograniczone m.in. przepisami prawa budowlanego, przebiegiem instalacji podziemnych, wymogami Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i innych instytucji. Dodał, że jednostki administrujące infrastrukturą nie mogą wyrazić zgody na sadzenie drzew w obrębie sieci napowietrznych, sieci trakcyjnych oraz odciągów od sieci trakcyjnych (wyznacznikiem jest docelowa średnica korony - pędy korony dorosłego drzewa nie mogą kolidować z wymienionymi sieciami. W przypadku drzewa o średnicy korony 15 m daje to minimalną odległość drzewa od sieci 7,5 m. Ta sama zasada dotyczy słupów nośnych sieci trakcyjnych i słupów oświetleniowych).

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno sadzić drzew, w tak zwanych kątach widoczności przy skrzyżowaniach i wjazdach (drzewo nie może ograniczać widoczności kierowcy, który włącza się do ruchu na skrzyżowaniu). Nie wolno też sadzić drzew w odległości mniejszej niż 4 m od jezdni, a korony drzew nie mogą zasłaniać sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

Zgodnie z przepisami, w rejonie remontowanego ronda Rataje można posadzić maksymalnie do 120 drzew o małych lub średnich koronach. Posadzenie większej liczby drzew, ze względu na kolizję drzew z zakresem prac, nie jest możliwe. Wiceprezydent zaznaczył też, że większa liczba nasadzeń nie została uwzględniona w budżecie inwestycji.

oprac. SZYM

Zobacz więcej:

- Interpelacja i odpowiedź